[별표 2]

폐슬레이트 포장재 품질기준별 시험방법

(필름포장재) 폐슬레이트의 포장에 사용되는 필름포장재의 품질기준별 시험방법은 다음과 같다.

항 목	시 험 방 법
재 질	적외선 분광 분석방법 통칙 (KS M 0024)
폭	1 ㎜ 단위를 측정할 수 있는 정밀도를 가진 자로 측정한다.
두 께	농업용 폴리에틸렌 필름 (KS M 3503)
인장강도
신 장 률
인열강도
겉 모 양

(마대) 폐슬레이트의 포장에 사용되는 마대의 품질기준별 시험방법은 다음과 같다.

항 목		시 험 방 법
재 질		적외선 분광 분석방법 통칙 (KS M 0024)
폴리에틸렌(PE) 코팅여부		KS M 0024, 육안시험
1톤 이상의 무게		인장시험
기타사항	연결고리(줄)	육안시험
	덮개	육안시험