〔별표 2〕감리원의 표식(제7조 관련)

▲				석면해체작업 현장 감리원
10㎝
▼
◀						40㎝					▶

1) 크기 : 위의 크기를 기본으로 하되, 신체조건에 따라 크기를 조절할 수 있다.

2) 모양 : 위의 모양을 기본으로 하되, 가운데 부분이 위쪽으로 볼록한 모양도
가능하다.

3) 재질 : 쉽게 찢어지거나, 빗물에 손상되지 않는 재질로 한다.

4) 글자 : 글자의 높이는 전체 높이의 30% 이상이 되도록 한다.

5) 색상 : 바탕은 노란색, 글자는 검정색으로 하며, 양쪽 끝의 막대는 빨간색으로 한다.

6) 착용 : 양 끝을 부착하거나, 끈으로 묶어 팔에 착용할 수 있도록 한다.